                                                          EN_SER_OUT

LINE-OUT

SER_OUT

                                                                                                                        Y

                                                                                                                   A
                                                                                                                   B^{AND2 OR2A}

A Y
B

Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
Q0

Q0

Q7

Q6

Q5

Q4

Q3

Q2

Q1

                                                                                                     D8

                                                                                                     D7

                                                                                                     D6

                                                                                                     D5

                                                                                                     D4

                                                                                                     D3

                                                                                                     D2

                                                                                                     D1

                                                                    VDD

                                                                                     A_{AND2A}
                                                                                     B Y

                          INVA

       A Y

              START

                                                                                                     JKFPC

                                                          CLK
                                                         K

                                                          PRE
                                                         J Q

                                                          CLR

                   CLK

INV

                                                            Y A

                                                                                     A
                                                                                     B Y

XOR

                                                                                                     D0

           RESET.L

                                                           S0

                          HHSHIFTR

                                                        S1

                                                                  LI

                                                                             CLK

                                                                                  B8
                                                                                  B7
                                                                                  B6
                                                                                  B5
                                                                                  B4
                                                                                  B3
                                                                                  B2
                                                                                  B1
                                                                                  B0

                                                                  A8
                                                                  A7
                                                                  A6
                                                                  A5
                                                                  A4
                                                                   A3
                                                                   A2
                                                                  A1
                                                                  A0

                                                                                RESET.L

                                                                   RI

                                                                                                 GND

                                                                                                 D4

                                                                                                 D3

                                                                                                 D2

                                                                                                 D1

                                                                                                 D0

                                                                                                 D5

                                                                                                 D6

                                                                                                 D7

                                                                   SHIFT

                                                                  LOAD_SHIFTER

                                                                       LOAD_ADDR

      HHS2P

               START SHIFT

                        SET_1ST

                    RESET_1ST.L

                RESET.L

               RDBIT

                  OK

              LOAD_SHIFTER

                  LD_ADDR
               EN_SER_OUT

                CLK

          1ST

ADDR7
ADDR6
ADDR5
ADDR4
ADDR3
ADDR2
ADDR1
ADDR0

                                                                    CLK D7
                                                                        D6
                                                                        D5
                                                                        D4D3
                                                                        D2
                                                                        D1
                                                                        D0

                                                                  Q7
                                                                  Q6
                                                                  Q5
                                                                  Q4Q3
                                                                  Q2
                                                                  Q1
                                                                  Q0

                                                                             LOAD

                                                                    HHREG

                                                                                                                 ADDR[7:0]
                                                                                            D[7:0]
Q[7:0]

                                                             OK

                                                                                       SER_IN

Hendry and Heininger

  @Copyright 1992

 Indiana University